VlanSwitch(config)#vlan 20

VlanSwitch(config-vlan)#name servers

VlanSwitch(config)#vlan 30

VlanSwitch(config-vlan)#name crew

VlanSwitch(config-vlan)#vlan 40

VlanSwitch(config-vlan)#name cast

Management vlan

S1(config)# interface vlan 99

S1(config-if)# ip add 192.168.168.X 255.255.255.0

S1(config-if)# no shutdown

S1(config-if)# exit

S1(config)# ip default-gateway 192.168.X.X

S1(config)#

Access-ports toekennen aan van:

VlanSwitch(config)#interface range FastEthernet0/1 - 4

VlanSwitch(config-if-range)#switchport mode access

VlanSwitch(config-if-range)#switchport access vlan 20

VlanSwitch(config-if-range)#no shutdown

VlanSwitch(config)#interface range FastEthernet0/4 - 8

VlanSwitch(config-if-range)#switchport mode access

VlanSwitch(config-if-range)#switchport access vlan 30

VlanSwitch(config-if-range)#no shutdown

VlanSwitch(config-if-range)#interface range FastEthernet0/9 - 12

VlanSwitch(config-if-range)#switchport mode access

VlanSwitch(config-if-range)#switchport access vlan 40

VlanSwitch(config-if-range)#no shutdown

Trunk-port

VlanSwitch(config-if-range)# interface range Fastethernet0/23-24

VlanSwitch(config-if-range)#switchport mode trunk

VlanSwitch(config-if-range)#no shutdown